\documentclass{minimal}
\pdfpagewidth 210mm
\pdfpageheight 297mm
\setlength{\voffset}{-20mm}
\setlength{\hoffset}{-20mm}
\setlength{\textheight}{287mm}
\setlength{\textwidth}{200mm}
\setlength{\parindent}{0mm}
\raggedright
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{xcolor}
\renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}
\begin{document}
\fontsize{17}{20}\selectfont
*5. tiha vaja iz OPTIČNIH KOMUNIKACIJ - 28.05.2020
\fontsize{10}{12}\selectfont
\vfill
?Fotodioda doseže kvantni izkoristek \colorbox{lime}{$\eta=60\%$} pri valovni dolžini \colorbox{lime}{$\lambda=1310nm$}. Kolikšna je odzivnost $I/P=?$ takšne fotodiode pri zaporni napetosti, kjer še ne pride do pojava plazovnega ojačanja? ($h=6.626\cdot 10^{-34}Js$, $c_0=3\cdot 10^8m/s$, $Q_e=-1.6\cdot 10^{-19}As$).
?Fotodioda doseže kvantni izkoristek \colorbox{pink}{$\eta=70\%$} pri valovni dolžini \colorbox{pink}{$\lambda=1550nm$}. Kolikšna je odzivnost $I/P=?$ takšne fotodiode pri zaporni napetosti, kjer še ne pride do pojava plazovnega ojačanja? ($h=6.626\cdot 10^{-34}Js$, $c_0=3\cdot 10^8m/s$, $Q_e=-1.6\cdot 10^{-19}As$).
!{$0.499A/W$}
!\colorbox{lime}{$0.633A/W$}
!{$0.738A/W$}
!\colorbox{pink}{$0.873A/W$}
\vfill
?PIN-FET modul vsebuje fotodiodo z odzivnostjo $I/P=0.6A/W$ in ojačevalnik s transimpedanco \colorbox{lime}{$R_t=1k\Omega$}. Kolikšno izhodno napetost $U=?$ (vrh-vrh) dobimo s svetlobnim krmilnim signalom povprečne optične moči $<P_O>=-13dBm$ ($50\%$ enic, $50\%$ ničel in visoko ugasno razmerje)?
?PIN-FET modul vsebuje fotodiodo z odzivnostjo $I/P=0.6A/W$ in ojačevalnik s transimpedanco \colorbox{pink}{$R_t=2k\Omega$}. Kolikšno izhodno napetost $U=?$ (vrh-vrh) dobimo s svetlobnim krmilnim signalom povprečne optične moči $<P_O>=-13dBm$ ($50\%$ enic, $50\%$ ničel in visoko ugasno razmerje)?
!\colorbox{lime}{$60mV$}
!{$80mV$}
!\colorbox{pink}{$120mV$}
!{$160mV$}
\vfill
?Kolikšna je največja valovna dolžina svetlobe $\lambda=?$, ki jo še zazna fotupor iz \colorbox{lime}{selena ($Se$) z bandgap $\Delta W=1.95eV$}? ($h=6.626\cdot 10^{-34}Js$, $c_0=3\cdot 10^8m/s$, $Q_e=-1.6\cdot 10^{-19}As$)
?Kolikšna je največja valovna dolžina svetlobe $\lambda=?$, ki jo še zazna fotupor iz \colorbox{pink}{silicija ($Si$) z bandgap $\Delta W=1.11eV$}? ($h=6.626\cdot 10^{-34}Js$, $c_0=3\cdot 10^8m/s$, $Q_e=-1.6\cdot 10^{-19}As$)
!{$488nm$}
!\colorbox{lime}{$637nm$}
!{$914nm$}
!\colorbox{pink}{$1119nm$}
\vfill
?Sprejemnik s plazovno fotodiodo iz \colorbox{lime}{germanija ($Ge$) pri $\lambda=1.31\mu m$} doseže najboljše razmerje signal/šum pri faktorju plazovnega ojačanja $M$ približno:
?Sprejemnik s plazovno fotodiodo iz \colorbox{pink}{$InGaAsP$ pri $\lambda=1.55\mu m$} doseže najboljše razmerje signal/šum pri faktorju plazovnega ojačanja $M$ približno:
!{$3$}
!\colorbox{lime}{$10$}
!\colorbox{pink}{$20$}
!{$50$}
\vfill
?Umazan konektor FC-PC vnaša dodatno slabljenje svetlobe \colorbox{lime}{$a_O=-1.1dB$} na vhodu PIN-FET modula. Kolikšen je upad električnega signala $a_E=?$ na izhodu PIN-FET modula? 
?Umazan konektor FC-PC vnaša dodatno slabljenje svetlobe \colorbox{pink}{$a_O=-2.2dB$} na vhodu PIN-FET modula. Kolikšen je upad električnega signala $a_E=?$ na izhodu PIN-FET modula? 
!{$-1.1dB$}
!\colorbox{lime}{$-2.2dB$}
!\colorbox{pink}{$-4.4dB$}
!{$-8.8dB$}
\vfill
?Z osciloskopom izmerimo na izhodu APD-FET modula povprečni napetosti enice \colorbox{lime}{$<U_1>=180mV$} in ničle $<U_0>=30mV$. Zrnati šum opazimo kot povečani šum enice $\sigma_1=20mV_{eff}$ v primerjavi s šumom ničle $\sigma_0=10mV_{eff}$. Kolikšno je razmerje signal/šum $Q=?$
?Z osciloskopom izmerimo na izhodu APD-FET modula povprečni napetosti enice \colorbox{pink}{$<U_1>=280mV$} in ničle $<U_0>=30mV$. Zrnati šum opazimo kot povečani šum enice $\sigma_1=20mV_{eff}$ v primerjavi s šumom ničle $\sigma_0=10mV_{eff}$. Kolikšno je razmerje signal/šum $Q=?$
!\colorbox{lime}{$5.00$}
!{$6.00$}
!{$7.20$}
!\colorbox{pink}{$8.33$}
\vfill
?UTP kabel s štirimi paricami \colorbox{lime}{Cat5 vsebuje v primerjavi s Cat3} naslednjo izboljšavo, ki povečuje domet in zmogljivost:
?UTP kabel s štirimi paricami \colorbox{pink}{Cat6 vsebuje v primerjavi s Cat5} naslednjo izboljšavo, ki povečuje domet in zmogljivost:
!{zaščito pred glodalci}
!\colorbox{lime}{dielektrik z manj izgubami}
!{elektromagnetni oklop}
!\colorbox{pink}{vodnike večjega preseka}
\vfill
?Polje \colorbox{lime}{VLAN} podaljšuje Ethernet okvir DIX za:
?Polje \colorbox{pink}{SYNC} podaljšuje Ethernet okvir DIX za:
!{$16 bit$}
!\colorbox{lime}{$32 bit$}
!{$48 bit$}
!\colorbox{pink}{$64 bit$}
\vfill
?Pogostnost napak $BER$ v optični zvezi \colorbox{lime}{se bistveno ne spreminja} z naraščanjem jakosti sprejema $P_S$. Vzrok napak je najverjetneje:
?Pogostnost napak $BER$ v optični zvezi \colorbox{pink}{hitro upada} z naraščanjem jakosti sprejema $P_S$. Vzrok napak je najverjetneje:
!{prekratko preizkusno zaporedje}
!\colorbox{lime}{$D_{barvni}$ in $PMD$}
!{nelinearno popačenje in $FWM$}
!\colorbox{pink}{toplotni in zrnati šum}
\vfill
?Modulacija QAM16 lahko doseže na \colorbox{lime}{eni sami polarizaciji} osnovnega rodu $HE_{11}$ spektralno učinkovitost $C/B=?$
?Modulacija QAM16 lahko doseže na \colorbox{pink}{dveh pravokotnih polarizacijah} osnovnega rodu $HE_{11}$ spektralno učinkovitost $C/B=?$
!{$2 bit$}
!\colorbox{lime}{$4 bit$}
!\colorbox{pink}{$8 bit$}
!{$16 bit$}
\vfill
?PIN-FET modul dosega razmerje signal/šum \colorbox{lime}{$Q=15$} pri vsoti kapacitivnosti fotodiode, vhoda ojačevalnika in povezav $\Sigma C=0.4pF$. Kolikšen $Q'=?$ pričakujemo pri slabši izvedbi modula, ki skupno kapacitivnost poveča na $\Sigma C'=0.9pF$ in ostanejo vse ostale veličine nespremenjene?
?PIN-FET modul dosega razmerje signal/šum \colorbox{pink}{$Q=10$} pri vsoti kapacitivnosti fotodiode, vhoda ojačevalnika in povezav $\Sigma C=0.4pF$. Kolikšen $Q'=?$ pričakujemo pri slabši izvedbi modula, ki skupno kapacitivnost poveča na $\Sigma C'=0.9pF$ in ostanejo vse ostale veličine nespremenjene?
!{$15$}
!\colorbox{lime}{$10$}
!\colorbox{pink}{$6.7$}
!{$22.5$}
\vfill
?Kakšno modulacijo in multipleksiranje običajno uporablja visokozmogljivi optični Ethernet $C=100Gbit/s$ na razdaljah \colorbox{lime}{$l<100m$}?
?Kakšno modulacijo in multipleksiranje običajno uporablja visokozmogljivi optični Ethernet $C=100Gbit/s$ na razdaljah \colorbox{pink}{$l\approx 10km$}?
!{QAM16 x2 polarizaciji}
!\colorbox{lime}{ASK trak več vlaken}
!{BPSK eno vlakno TDM}
!\colorbox{pink}{ASK eno vlakno CWDM}
\end{document}
